**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПСС-10-12,5/630 УХЛ1 (Сапсан)**

на реклоузер - пункт секционирования столбовой ПСС-10-12,5/630 УХЛ1 ТУ 3414-001-40244947-2008

Требуемое отметить значком "**V**". Не нужное отметить значком " **-** ".

Консультация по телефону: 8 (4212) 67-17-66 E-mail: [*info@promsnabdv.ru*](mailto:info@promsnabdv.ru)Сайт[*www.promsnabdv.ru*](http://www.promsnabdv.ru)

Количество однотипных ПСС

(шт.)

Номинальное напряжение, кВ

6 (10)

двухстороннее

Питание собственных нужд

одностороннее

токи указывать по стороне 6(10) кВ.

Рабочие токи (ожидаемый расчетный диапазон),А

микропроцессорная

Вид защит

релейная

направленный

Вектор защит

ненаправленный

Рабочие уставки:

*(токи и напряжения указывать по стороне 6(10) кВ.)*

МТЗ,

А/сек

Отсечка, А

Перегрузка, А/сек

ОЗЗ,

А/сек

ЗМН,

кВ/сек

прямое направление обратное направление1

срабатывание

сигнализация

*1 - только для микропроцессорной защиты, при двухстороннем питании*

второй

АПВ:рабочие уставки циклов АПВ,сек

первый

функция АВР

определение места повреждения

на 2 опорах

расстояние по осям , мм

**Вариант установки:**

на 1 опоре

тип опоры

другое, м.

**Длина соединительного кабеля**

L = 2,5 м.

высоковольтного

**Обогрев модулей**

низковольтного

на ПК диспетчера

**Комплект GSM связи (GSM модем)**

на ПСС-10

**Дополнительные услуги и комплектация**

ОПН количество на один ПСС-10

3/6 (шт.)

шт.

разъединитель

(тип/марка)

площадка для обслуживания НМ

траверса комплектная 1/2 (шт.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтаж |  | ПНР РЗиА |  | организация АРМ |  |

со склада Поставщика

**Условия**

**доставки**

самовывоз

адрес доставки:

поддон

Вид упаковки:

ящик

Комплект рам крепления ВМ, НМ. Выключатель ВБРК-10 пр-ва ООО "Промснаб"

**Дополнительные требования**

**Организация**

**Объект**

**Ответственный за заполнение опросного листа**

*(должность, телефон, факс, e-mail)*

*(Ф.И.О.)*

*подпись*

Работы:

шеф-монтаж

*Форма ОЛ утверждена 10 марта 2015 года.*

**Поставщик:** **/ / Покупатель:** **/ /**

*подпись Ф.И.О подпись Ф.И.О*